**Lapių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas**

Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r.

**NAUDOJAMŲ IR (AR) ŠALINAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS**

**2014-12-12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą | | Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą | Atliekų pavojingumą lemiančios savybės pagal Taisyklių 3 priedą | Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo būdai pagal atliekų tvarkymo taisykles |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Atliekos, naudojamos sąvartyno vidaus laikinųjų kelių įrengimui bei atliekų perdengimams\*** | | | | |
| 01 04 08 | žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07 | | Nepavojingos | R10 |
| 01 04 09 | smėlio ir molio atliekos | | Nepavojingos | R10 |
| 10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 | | Nepavojingos | R10 |
| 17 01 01 | betonas | | Nepavojingos | R10 |
| 17 01 02 | plytos | | Nepavojingos | R10 |
| 17 01 03 | čerpės ir keramika | | Nepavojingos | R10 |
| 17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | | Nepavojingos | R10 |
| 17 05 04 | gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 | | Nepavojingos | R10 |
| 17 05 06 | išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 | | Nepavojingos | R10 |
| 17 05 08 | kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 | | Nepavojingos | R10 |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | |  | R10 |
| 19 01 12 | dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 | | Nepavojingos | R10 |
| 19 08 02 | smėliagaudžių atliekos | | Nepavojingos | R10 |
| 20 02 02 | gruntas ir akmenys | | Nepavojingos | R10 |
| 20 03 03 | gatvių valymo liekanos | | Nepavojingos | R10 |
| **Leidžiamos šalinti atliekos** | | | | |
| 17 05 06 | Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 | | Nepavojingos | D1 |
| 17 06 01\* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | | H5\* | D5 |
| 17 06 05\* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | | H5\* | D5 |
| 18 01 04 | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) | | Nepavojingos | D1 |
| 19 08 01 | Rūšiavimo atliekos (nuo valymo įrenginių grotų) | | Nepavojingos | D1 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (iš atliekų tvarkytojų po apdorojimo likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti atliekos) | | Nepavojingos | D1 |

D1 (išvertimas sąvartynuose) – nepavojingų atliekų šalinimas sąvartyno sekcijose.

D5 (šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos, nuo aplinkos ir t. t.)) – atliekų, turinčių asbesto, šalinimas specialiai įrengtoje izoliuotoje sekcijoje.

R10 (Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę) – susmulkintų statybos ir griovimo atliekų naudojimas periodiniams atliekų perdengimams ir vidinių privažiavimo kelių tiesimui.

\* - H5 kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai.